附表一
	道路等級
	道路路面實質寬度
	路邊停車限制

	街、路
	雙向道路
	十二公尺以上

八公尺以上未滿，不足十二公尺

不足八公尺
	容許雙側停車

容許單側停車

得禁止停車

	
	單向道路
	九公尺以上

六公尺以上，不足九公尺

不足六公尺
	容許雙側停車

容許單側停車

得禁止停車

	巷、弄
	九公尺以上

六公尺以上，不足九公尺

不足六公尺
	容許雙側停車

容許單側停車

得禁止停車

	註：巷、弄為雙向低交通流量者，以劃設機車停車位為原則。


附表二
	服務水準
	交通狀況
	平均行駛速度（公里/小時）
	路邊停車狀況

	Ａ
	自由車流
	大（等）於二十五
	得路邊停車

	Ｂ、Ｃ
	穩定車流
	
	

	Ｄ
	接近不穩定車流
	大（等）於十五
	視情況考量

	Ｅ
	不穩定車流
	大（等）於十
	禁止路邊停車

	Ｆ
	強迫車流
	小於十
	禁止路邊臨時停車


