              

附表一
	道路類別
	道路寬度
	設置情況

	道（路）街
	雙向道路
	十二公尺以上
八公尺以上未達十二公尺
不足八公尺
	容許雙向停車
容許單向停車
得禁止停車

	
	單向道路
	九公尺以上
六公尺以上未達九公尺
不足六公尺
	容許雙向停車
容許單向停車
得禁止停車

	巷（弄）
	九公尺以上
六公尺以上未達九公尺
六公尺（含）以下
	容許雙向停車
容許單向停車
得禁止停車

	註：巷、弄停車狀況係以雙向低交通流量情況下考慮，如為流量高時應改設為單行道。




附表二
	服務水準
	交通流動情況
	交通流量/容量比值
(V/C)
	設置情況

	
	交通狀況
	平均行駛速率
(公里/小時)
	
	

	Ａ
	自由車流
	≧50
	  V/C≦0.6
	容許路邊停車

	Ｂ
	穩定車流
	≧40
	0.6＜v/C≦0.7
	容許路邊停車

	Ｃ
	穩定車流
	≧30
	0.7＜V/C≦0.8
	容許路邊停車

	Ｄ
	接近不穩定車流
	≧25
	0.8＜V/C≦0.9
	視情況考量

	Ｅ
	不穩定車流
	約為25
	0.9＜V/C≦1
	得禁止路邊停車

	Ｆ
	強迫車流
	＜25
	無意義
	得禁止路邊臨時停車















附表三
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\leo\Desktop\未命名.jpg]
                              
附表四
	順序
	減設與廢止路段

	一
	緊鄰路外停車場週邊道路路段

	二
	交通瓶頸路段

	三
	主要幹道路段

	四
	不收費停車格位路段

	五
	計次收費停車格位路段



image1.jpeg
=
|
R

Ly

B A4 A2 AR A

e

# R it

 J—

Il

MR

" TER
2
R

Bz GAHE2A RELURERH





