102年上/下半年度「車輛安全檢測基準」部分條文修正草案討論
	項 次
	法  規  名 稱
	修訂法規內容
	新增之法規項目
	頁碼
	UN版本別
	討論內容摘要

	1. 
	四十二之三、動態煞車
	◎
	
	P.2
	
	1.研訂機車防鎖死煞車系統與連動式煞車系統實施日期。

2.研商M1類與2.5噸以下N1類車輛，配備煞車輔助系統(BAS)之實施日期。

	2. 
	四十三之二、防鎖死煞車系統(草案)
	
	◎
	P.4
	
	研訂機車防鎖死煞車系統與連動式煞車系統實施日期。


四十二之三、動態煞車

	修 正 規 定
	現 行 規 定
	說 明

	1. 實施時間及適用範圍：

  1.1 中華民國一０七年一月一日起，新型式之M1、N1、O1及O2類車輛，及中華民國一０九年一月一日起，各型式之M1及N1類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。已符合本基準項次「四十二之二」規定之既有型式O1及O2類車輛，亦視同符合本項規定。

    1.1.1 可行駛狀態之車重大於一七三五公斤之M1及N1類車輛，得就5.6.車輛穩定性電子式控制系統（ESC）或6.9 車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之規定擇一符合。

    1.1.2 M1類 與 2.5噸以下N1類車輛應配備煞車輔助系統(BAS)。
1.2 中華民國一０八年一月一日起，新型式之M2、M3、N2及N3類車輛，以及中華民國一０九年一月一日起，新型式之O3及O4類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。
1.2.1 下述新型式車輛得免配備有6.9車輛穩定性電子式控制功能（VSF）；惟若有配備VSF，則該功能應符合本項6.9規定：
   1.2.1.1 逾三軸之M2、M3、N2及N3類車輛。

   1.2.1.2 逾三軸或未配備氣壓式懸吊之O3及O4類車輛。

   1.2.1.3 G類車輛、液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛、設有立位之大客車、雙節式大客車及總重量介於三．五至七．五公噸之N2類曳引車。
1.3中華民國一一０年一月一日起，各型式M2、M3、N2及N3類車輛，以及中華民國一一一年一月一日起，各型式之O3及O4類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

   1.3.1 已符合本基準項次「四十二之二」規定之下述既有型式車輛，亦視同符合本項規定：

      1.3.1.1 逾三軸且未配備有VSF之M2、M3、N2、N3、O3及O4類車輛。

      1.3.1.2 未配備氣壓式懸吊且未配備有VSF之O3及O4類車輛。

      1.3.1.3  G類車輛。

      1.3.1.4 液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛。

      1.3.1.5 設有立位之大客車。

      1.3.1.6 雙節式大客車。

      1.3.1.7 總重量介於三．五至七．五公噸之N2類曳引車。

1.4中華民國○年○月○日起，新型式之L3及L5類車輛，及中華民國○年○月○日起，各型式之L3類車輛應安裝符合本項規定之動態煞車。已符合本基準項次「四十二之二」規定之下列車輛，亦視同符合本項規定：
1.4.1 既有型式L5類車輛
1.4.2已符合本基準項次「四十二之二」規定且已配備連動式煞車之既有型式L3-A1類車輛
1.4.3 已符合「防鎖死煞車系統」基準之既有型式L3類車輛
1.5 本項不適用於：

…
2.2.27 L3-A1機車：

（1）汽缸總排氣量小於或等於一二五立方公分，且

（2）最大連續輸出額定馬力（電動機車）或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等於一一kW（一四．七五馬力），且

（3）功率/重量比值小於或等於０.一 kW/kg之L3類兩輪機車。
7. L類車輛動態煞車：
…
7.1.1.3煞車裝置之特性
7.1.1.3.1 L1及L3類二輪車輛應配備二個可分離的常用煞車系統，或一個在前、後輪至少有一煞車操作的獨立常用煞車系統。L3-A1類二輪車輛應配備一套連動式煞車系統，除非已配備防鎖死煞車系統；非L3-A1之L3類二輪車輛應配備防鎖死煞車系統。
	1. 實施時間及適用範圍：

      1.1 中華民國一０七年一月一日起，新型式之M1、N1、O1、O2、L3及L5類車輛，及中華民國一０九年一月一日起，各型式之M1及N1類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。已符合本基準項次「四十二之二」規定之既有型式O1、O2、L3及L5類車輛，亦視同符合本項規定。

   1.1.1 可行駛狀態之車重大於一七三五公斤之M1及N1類車輛，得就5.6.車輛穩定性電子式控制系統（ESC）或6.9 車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之規定擇一符合。

1.2 中華民國一０八年一月一日起，新型式之M2、M3、N2及N3類車輛，以及中華民國一０九年一月一日起，新型式之O3及O4類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。
1.2.1 下述新型式車輛得免配備有6.9車輛穩定性電子式控制功能（VSF）；惟若有配備VSF，則該功能應符合本項6.9規定：
   1.2.1.1 逾三軸之M2、M3、N2及N3類車輛。

   1.2.1.2 逾三軸或未配備氣壓式懸吊之O3及O4類車輛。

   1.2.1.3 G類車輛、液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛、設有立位之大客車、雙節式大客車及總重量介於三．五至七．五公噸之N2類曳引車。
1.3中華民國一一０年一月一日起，各型式M2、M3、N2及N3類車輛，以及中華民國一一一年一月一日起，各型式之O3及O4類車輛，應安裝符合本項規定之動態煞車。

   1.3.1 已符合本基準項次「四十二之二」規定之下述既有型式車輛，亦視同符合本項規定：

      1.3.1.1 逾三軸且未配備有VSF之M2、M3、N2、N3、O3及O4類車輛。

      1.3.1.2 未配備氣壓式懸吊且未配備有VSF之O3及O4類車輛。

      1.3.1.3  G類車輛。

      1.3.1.4 液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛。

      1.3.1.5 設有立位之大客車。

      1.3.1.6 雙節式大客車。

      1.3.1.7 總重量介於三．五至七．五公噸之N2類曳引車。
1.4 本項不適用於：

…
7. L類車輛動態煞車：
…

7.1.1.3煞車裝置之特性
7.1.1.3.1 L1及L3類二輪車輛應配備二個可分離的常用煞車系統，或一個在前、後輪至少有一煞車操作的獨立常用煞車系統。

	依交通部指示參考(EU)168/2013 及(EC)78/2009研擬
1. 基本性能級L3類兩輪機車應配備連動式煞車系統或防鎖死煞車系統或兩者兼具。

EU實施時程：

新型式：2016.1.1

既有型式：2017.1.1

Mandatory fitting of advanced brake systems：
new motorcycles of the L3e-A1 subcategory which are made available on the market, registered and entering into service are to be equipped with either an anti-lock or a combined brake system or both types of advanced brake systems, at the choice of the vehicle manufacturer;。

2. M1類 與 2.5噸以下N1類車輛 應配備煞車輔助系統(BAS)
EU實施時程：

新型式/既有型式：2011/2/24
With effect from 24 February 2011, national authorities shall, on grounds relating to pedestrian protection,

consider the certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article 26 of Directive 2007/

46/EC, and shall prohibit the registration, sale and entry into service of the following new vehicles which do

not comply with the technical provisions set out in Section 4 of Annex I to this Regulation:

(a) vehicles of category M1;

(b) vehicles of category N1 derived from M1 and of maximum mass not exceeding 2500 kg.


四十三之二、防鎖死煞車系統(草案)：自○年○月○日起實施

	修 正 規 定
	現 行 規 定
	說 明

	1. 實施時間及適用範圍：

1.1中華民國○年○月○日起，新型式之下列車輛，及中華民國○年○月○日起，各型式之下列車輛應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。
1.1.1 L3-A2及L3-A3類機車  
1.1.2 M1類車輛
1.1.3總重量不超過二．五噸之N1類車輛

1.1.4 O3、O4類車輛

1.1.5不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛
1.2已配備防鎖死煞車系統且符合本基準項次「四十三之一」規定之下列既有型式車輛，亦視同符合本項規定。
1.1.1 L3-A2及L3-A3類機車  

1.1.2 M1類車輛
1.1.3總重量不超過二．五噸之N1類車輛

1.1.4 O3、O4類車輛

1.1.5不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛
1.2 中華民國一０四年一月一日起，各型式之O4類車輛，已符合本基準項次「四十三之一」規定者，另應符合本項4.2之規定。

1.3 中華民國○年○月○日起，新型式之M1、N1(總重量超過二．五噸)、L1、L3-A1、L5類車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛及中華民國一０六年一月一日起，各型式之L類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。符合本基準項次「四十三之一」規定之既有型式之M1、N1(總重量超過二．五噸)、L1、L3-A1、L5類車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛，亦視同符合本項規定。
1.4 中華民國○年○月○日起，新型式L3-A2及L3-A3類機車及中華民國○年○月○日起，各型式L3-A2及L3-A3類機車，應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。

1.4 中華民國○年○月○日起，新型式L3-A1類機車及中華民國○年○月○日起，各型式L3-A1類機車，若未配備連動式煞車系統，則應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。已配備防鎖死煞車系統且符合本基準項次「四十三之一」規定之下列既有型式L3-A1類機車，亦視同符合本項規定。
1.4 中華民國一０四年一月一日起，各型式超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定且配備整合式持久煞車系統者，另應符合本項5.1.5之規定。

1.5 ...
	1. 實施時間及適用範圍：

1.1 中華民國一０二年一月一日起，新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。

1.2 中華民國一０四年一月一日起，各型式之O4類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定者，另應符合本項4.2之規定。

1.3 中華民國一０二年一月一日起，新型式之M1、N1、L1、L3、L5類車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛及中華民國一０六年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。

1.4 中華民國一０四年一月一日起，各型式超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定且配備整合式持久煞車系統者，另應符合本項5.1.5之規定。

1.5 ...
	依交通部指示參考(EU)168/2013 及(EC)78/2009研擬
1. 中性能級與高性能級L3類兩輪機車應配備防鎖死煞車系統。

EU實施時程：

新型式：2016.1.1

既有型式：2017.1.1

Mandatory fitting of advanced brake systems：

new motorcycles of subcategories L3e-A2 and L3e-A3 which are made available on the market, registered and entering into service to be equipped with an anti-lock brake system.
2. M1類 與 2.5噸以下N1類車輛 應配備ABS

EU實施時程：

新型式/既有型式：2011/2/24
With effect from 24 February 2011, national authorities shall, on grounds relating to pedestrian protection,

consider the certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article 26 of Directive 2007/

46/EC, and shall prohibit the registration, sale and entry into service of the following new vehicles which do

not comply with the technical provisions set out in Section 4 of Annex I to this Regulation:

(a) vehicles of category M1;

(b) vehicles of category N1 derived from M1 and of maximum mass not exceeding 2500 kg.


	2. 名詞釋義：

…
2.17 L3-A1機車：

（1）汽缸總排氣量小於或等於一二五立方公分，且

（2）最大連續輸出額定馬力（電動機車）或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等於一一kW（一四．七五馬力），且

（3）功率/重量比值小於或等於０.一 kW/kg之L3類兩輪機車。

2.18 L3-A2機車：

（1）最大連續輸出額定馬力（電動機車）或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等於三五kW（四六．九馬力），且

（2）功率/重量比值小於或等於０.二 kW/kg之L3類兩輪機車，且

（3）非源於超過馬力限制值二倍之引擎，且

（4）非歸類於L3-A1機車之L3類兩輪機車。
2.19 L3-A3機車：非歸類於L3-A1機車及L3-A2機車之L3類兩輪機車。
	
	L3e
(4) two wheels and powered by propulsion as listed under Article 4(3) and
 (5) maximum mass = technically permissible mass declared by the manufacturer and
 (6) two-wheel vehicle that cannot be classified as category L1e.
L3e-A1
(7) engine capacity ≤ 125 cm3 and
 (8) maximum continuous rated or net power (1 ) ≤ 11 kW and
 (9) power (1 )/weight ratio ≤ 0,1 kW/kg.
L3e-A2
(7) maximum continuous rated or net power (1 ) ≤ 35 kW and (8) power (1 )/weight ratio ≤ 0,2 kW/kg and 
(9) not derived from a vehicle equipped with an engine of more than double its power (1 ) and (10) L3e vehicle that cannot be classified under supplemental sub-classification criteria (7), (8) and (9) of a L3e-A1 vehicle.
L3e-A3
(7) any other L3e vehicle that cannot be classified according to the classification criteria of a L3e-A1 or L3e-A2 vehicle.
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